 参数配置指令 DWIN_E0 -配置终端串口波特率、触摸模式、背光控制方式、显示模式(具体使用方法见98指令集)
 
 EX: 发送 DWIN_E0 (3,7,0x6B);(即AA E0 55 AA 5A A5 03 07 6B CC 33 C3 3C ) 
 	   接收 AA E0 03 07 6B CC 33 C3 3C 
 其中03 -配置TFT屏的参数,V5.3版本后不再开放给用户,写0x00即可
     07 -终端串口波特率设为115200bps
     6B -设置为触控模式,只在按下时上传1次0x79指令,蜂鸣器只有在点击有效位置时鸣叫一次
     配置参数保存在终端的FLASH存储器中,掉电不会丢失,只需要设置一次即可
--------------------------------------------------------------------------*/
extern void DWIN_E0 (u8 TFT_ID,u8 Bode_Set,u8 Para1);
